#loi d ecrouissage de Hocket-Sherby avec extrapolation lineaire :
#    sigY = sigY0 + Q*[1 - exp(-b*eps**n)] + H*eps
#
#      avec sigY => limite d elasticite courante (flow stress)
#            eps => deformation plastique equivalente
#
#      et les parametres suivants (sur la base d un alliage d aluminium A6016 A) :
#        sigY0 = 104 MPa (limite d elasticite initiale)
#            Q = 143 MPa ( partie          )
#            b = 10.15   (    saturante    )
#            n = 0.897   (       de la loi )
#            H = 130 MPa (pente d extrapolation)
#
#
loi_ecrouissage COURBEPOLYLINEAIRE_1_D
  Debut_des_coordonnees_des_points
   Coordonnee dim= 2  0.        104
   Coordonnee dim= 2  0.00263   111.2
   Coordonnee dim= 2  0.00526   117.2
   Coordonnee dim= 2  0.00789   122.7
   Coordonnee dim= 2  0.01052   127.8
   Coordonnee dim= 2  0.01315   132.6
   Coordonnee dim= 2  0.01578   137.2
   Coordonnee dim= 2  0.01842   141.5
   Coordonnee dim= 2  0.02105   145.6
   Coordonnee dim= 2  0.02368   149.6
   Coordonnee dim= 2  0.02631   153.4
   Coordonnee dim= 2  0.02894   157.1
   Coordonnee dim= 2  0.03157   160.6
   Coordonnee dim= 2  0.03421   163.9
   Coordonnee dim= 2  0.03684   167.2
   Coordonnee dim= 2  0.03947   170.3
   Coordonnee dim= 2  0.04210   173.3
   Coordonnee dim= 2  0.04473   176.2
   Coordonnee dim= 2  0.04736   179.1
   Coordonnee dim= 2  0.05      181.8
   Coordonnee dim= 2  0.05263   184.4
   Coordonnee dim= 2  0.05526   187.0
   Coordonnee dim= 2  0.05789   189.5
   Coordonnee dim= 2  0.06052   191.8
   Coordonnee dim= 2  0.06315   194.2
   Coordonnee dim= 2  0.06578   196.4
   Coordonnee dim= 2  0.06842   198.6
   Coordonnee dim= 2  0.07105   200.7
   Coordonnee dim= 2  0.07368   202.8
   Coordonnee dim= 2  0.07631   204.8
   Coordonnee dim= 2  0.07894   206.7
   Coordonnee dim= 2  0.08157   208.6
   Coordonnee dim= 2  0.08421   210.4
   Coordonnee dim= 2  0.08684   212.2
   Coordonnee dim= 2  0.08947   214.0
   Coordonnee dim= 2  0.09210   215.6
   Coordonnee dim= 2  0.09473   217.3
   Coordonnee dim= 2  0.09736   218.9
   Coordonnee dim= 2  0.1       220.5
   Coordonnee dim= 2  0.10526   223.5
   Coordonnee dim= 2  0.11052   226.3
   Coordonnee dim= 2  0.11578   229.0
   Coordonnee dim= 2  0.12105   231.6
   Coordonnee dim= 2  0.12631   234.1
   Coordonnee dim= 2  0.13157   236.5
   Coordonnee dim= 2  0.13684   238.7
   Coordonnee dim= 2  0.14210   240.9
   Coordonnee dim= 2  0.14736   243.0
   Coordonnee dim= 2  0.15263   245.0
   Coordonnee dim= 2  0.15789   246.9
   Coordonnee dim= 2  0.16315   248.7
   Coordonnee dim= 2  0.16842   250.5
   Coordonnee dim= 2  0.17368   252.2
   Coordonnee dim= 2  0.17894   253.9
   Coordonnee dim= 2  0.18421   255.5
   Coordonnee dim= 2  0.18947   257.0
   Coordonnee dim= 2  0.19473   258.5
   Coordonnee dim= 2  0.2       259.9
   Coordonnee dim= 2  0.21052   262.7
   Coordonnee dim= 2  0.22105   265.3
   Coordonnee dim= 2  0.23157   267.8
   Coordonnee dim= 2  0.24210   270.1
   Coordonnee dim= 2  0.25263   272.3
   Coordonnee dim= 2  0.26315   274.5
   Coordonnee dim= 2  0.27368   276.6
   Coordonnee dim= 2  0.28421   278.5
   Coordonnee dim= 2  0.29473   280.5
   Coordonnee dim= 2  0.30526   282.3
   Coordonnee dim= 2  0.31578   284.1
   Coordonnee dim= 2  0.32631   285.9
   Coordonnee dim= 2  0.33684   287.6
   Coordonnee dim= 2  0.34736   289.3
   Coordonnee dim= 2  0.35789   291.0
   Coordonnee dim= 2  0.36842   292.6
   Coordonnee dim= 2  0.37894   294.2
   Coordonnee dim= 2  0.38947   295.7
   Coordonnee dim= 2  0.4       297.3
   Coordonnee dim= 2  1.        376.9
  Fin_des_coordonnees_des_points
