#fichier au format maple6
###############################################################################################
#   Visualisation elements finis : Herezh++ V6.811                                           #
#   Copyright (c) 1997-2017, Gerard Rio (gerard.rio@univ-ubs.fr) http://kleger.univ-ubs.fr/Herezh/  #
#                         http://www-lg2m.univ-ubs.fr                                         #
###############################################################################################



 # entete des donnees : informations gererales: on trouve successivement: 
 # >>  le nombre de grandeurs globales (peut etre nul) suivi des identificateurs 
 #                  precedes du numero de colonne entre crochet
 # >> le nombre de maillages m, et dimension de l'espace de travail 
 # puis pour chaque  maillage, 
 # >> le nombre de torseurs de reaction (peut etre nul), le nombre total de reel qui va etre ecrit 
 # correspondant aux composantes des torseurs, puis les noms de ref associee suivi des positions 
 # des composantes entre crochet accolees a un identificateur: R pour reaction, M pour moment 
 # ensuite pour les moyennes, sommes, maxi etc. calculees sur des references de noeuds 
 # >> le nombre de ref de noeuds, nombre total de grandeurs associees 
 # puis pour chaque maillage 
 # le numero de maillage puis pour chaque reference de noeuds
 # le nom de la reference, le nombre de noeud de la ref, le nombre de grandeurs qui vont etre ecrites 
 # puis entre crochet la position suivi de la signification de chaque grandeur 
 #  
 # ensuite pour les moyennes, sommes, maxi etc. calculees sur des references d'elements ou de pti
 # >> le nombre de ref d'element+ref de pti, nombre total de grandeurs associees 
 # puis pour chaque maillage 
 # le numero de maillage puis pour chaque reference d'element et de pti
 # le nom de la reference, le nombre d'element de la ref, le nombre de grandeurs qui vont etre ecrites 
 # puis entre crochet la position suivi de la signification de chaque grandeur 
 #  
 # puis pour chaque maillage 
 # >> le nombre de noeud n (peut etre nul) ou il y a des grandeurs en sortie , 
 # puis le nombre des grandeurs p1 correspondantes, la position entre crochet des coordonnees 
 #  et enfin l'idendificateur de ces grandeurs(p1 chaines de caractere) 
 #  precedes du numero de colonne correspondant entre crochet
 # puis pour chaque  maillage 
 # >> le nombre de couples element-pt_integ (peut etre nulle) ou il y a des grandeurs en sortie , 
 # les grandeurs aux elements sont decomposees en 2 listes: la premiere de quantite P2 correspondant 
 # a des grandeurs generiques, la seconde de quantite P3 corresponds aux grandeurs specifiques, 
 # on trouve donc a la suite du nombre d'element: le nombre P2, suivi de P2 identificateurs de ddl
 # chacun precedes du numero de colonne entre crochet
 # puis le nombre P3, suivi de P3 identificateurs+categorie+type (chaines de caracteres),
 #   suivi entre crochet, de la plage des numeros de colonnes, correspondant 
 # chacun sur une ligne differentes 
 # ==== NB: pour les grandeurs specifique tensorielle: exemple d'ordre en 2D: 
 # tenseur symetrique, A(1,1) A(2,1) A(2,2),  non symetrique A(1,1) A(1,2) A(2,1) A(2,2)
 # en 3D c'est: tenseur symetrique, A(1,1) A(2,1) A(2,2) A(3,1) A(3,2) A(3,3) 
 #                   non symetrique A(1,1) A(1,2) A(2,1) A(2,2) A(2,3) A(3,1) A(3,2) A(3,3) 
 # ** dans le cas ou il n'y a qu'un seul increment en sortie, pour les grandeurs aux noeuds et aux elements, 
 # ** les informations peuvent etre decoupees  selon: une ligne = un noeud, et le temps n'est pas indique 
 # ** ( cf: parametre_style_de_sortie = 0) 

#====================================================================
#||     recapitulatif des differentes grandeurs par colonne        ||
#====================================================================
#----------------------------------  grandeur globales ------------------------------------
#0 (nombre de grandeurs globales) 
#----------------------------------  maillage et dimension --------------------------------
#1 1  (nombre de maillages et dimension) 
#----------------------------------  torseurs de reactions --------------------------------
#0 0   (nombre de torseurs et nombre total de grandeurs associees) 
# 
#-------- moyenne, somme, maxi etc. de grandeurs aux noeuds pour des ref ---------------
#0 0   (nombre de ref de noeud et nombre total de grandeurs associees) 
# 
#-------- moyenne, somme, maxi etc. de grandeurs aux elements pour des ref ---------------
#0 0   (nombre de ref d'element et nombre total de grandeurs associees) 
# 
#----------------------------------  grandeurs aux noeuds  --------------------------------
#0 0  (nombre de noeuds, nombre total de grandeurs associees) 
#----------------------------------  grandeurs aux elements  ------------------------------
#2 5 00     (nombre total d'elements, nombre totale de grandeurs associees, nombre de grandeurs particulieres, nombre de grandeurs tensorielles)  
# element_1 pt_integ_1:  [2]X   [3] EPS11   [4] Green-Lagrange11   [5] Almansi11   [6] logarithmique11   [7] Def_principaleI 
# element_2 pt_integ_1:  [8]X   [9] EPS11   [10] Green-Lagrange11   [11] Almansi11   [12] logarithmique11   [13] Def_principaleI 
# 
#     
#====================================================================
#||          fin du recapitulatif des differentes grandeurs        ||
#====================================================================
 
 # ensuite les donnees sont organisees sur differentes lignes, chaques lignes correspondant 
 # a un calcul (par exemple un pas de temps), sur chaque ligne il y a m enregistrement, chacun 
 # correspondant a un maillage. On trouve pour chaque enregistrement successivement : 
 # s'il y a des grandeurs globales: le temps puis les grandeurs globales, 
 # puis s'il y a des torseurs de reaction : 
 # de nouveau le temps, les composantes de la resultante puis les composantes du moments 
 # donc en 1D -> 1 reels (resultante), en 2D -> 3 reels (resultante 2, moment 1) et en 3D 6 reels 
 # puis s'il y a des grandeurs aux noeuds: de nouveau le temps 
 # les coordonnees a t du premier  noeud suivi des p1 grandeurs correspondant au premier noeud
 # puis les coordonnees du second noeud, les p1 grandeurs etc. pour tous les noeuds
 # puis s'il y a des grandeur aux elements: 
 # le temps, puis les coordonnees a t du point d'integration d'un element (pour les grandeurs generiques) 
 # suivi des p2 grandeurs correspondantes  puis les coordonnees a t du point d'integration  
 # correspondant aux grandeurs specifiques  suivi des p3 grandeurs correspondantes 
 # puis les coordonnees d'un second  point d'integration d'un element, les p2 grandeurs  
 #  etc. pour tous les points d'integration - element 
 
 1.000000000000e-01 1.010152510000e+02 9.999966479154e-03 1.020404672965e-02 9.999966479154e-03 1.010131945382e-02 9.999966479154e-03 3.027039096049e+02 6.666660029993e-03 6.756749939502e-03 6.666660029993e-03 6.711503439712e-03 6.666660029993e-03 
2.000000000000e-01 1.020620579690e+02 1.999986222984e-02 2.083318384319e-02 1.999986222984e-02 2.041085374957e-02 1.999986222984e-02 3.054847198832e+02 1.333330630490e-02 1.369860160725e-02 1.333330630490e-02 1.351430842502e-02 1.333330630490e-02 
3.000000000000e-01 1.031421085400e+02 2.999985339907e-02 3.191472770384e-02 2.999985339907e-02 3.093754590063e-02 2.999985339907e-02 3.083462867023e+02 1.999997184190e-02 2.083330277985e-02 1.999997184190e-02 2.041096792878e-02 1.999997184190e-02 
4.000000000000e-01 1.042571893575e+02 3.999984406529e-02 4.347807663675e-02 3.999984406529e-02 4.169063497531e-02 3.999984406529e-02 3.112926820050e+02 2.666663733784e-02 2.816898135794e-02 2.666663733784e-02 2.740408726634e-02 2.666663733784e-02 
5.000000000000e-01 1.054092358756e+02 4.999983381926e-02 5.555535039422e-02 4.999983381926e-02 5.268007318368e-02 4.999983381926e-02 3.143283022619e+02 3.333330275930e-02 3.571425061654e-02 3.333330275930e-02 3.449640298558e-02 3.333330275930e-02 
6.000000000000e-01 1.066003366948e+02 5.999982265495e-02 6.818158917229e-02 5.999982265495e-02 6.391648422652e-02 5.999982265495e-02 3.174578768042e+02 3.999996810923e-02 4.347822319144e-02 3.999996810923e-02 4.169076980565e-02 3.999996810923e-02 
7.000000000000e-01 1.078327494386e+02 6.999981046772e-02 8.139509257410e-02 6.999981046772e-02 7.541122448097e-02 6.999981046772e-02 3.206865013239e+02 4.666663338246e-02 5.147054774575e-02 4.666663338246e-02 4.899016746958e-02 4.666663338246e-02 
8.000000000000e-01 1.091089187679e+02 7.999979713756e-02 9.523780773477e-02 7.999979713756e-02 8.717645206954e-02 7.999979713756e-02 3.240196757977e+02 5.333329857331e-02 5.970144898081e-02 5.333329857331e-02 5.639770816220e-02 5.333329857331e-02 
9.000000000000e-01 1.104314967872e+02 8.999978252725e-02 1.097557741335e-01 8.999978252725e-02 9.922520415131e-02 8.999978252725e-02 3.274633473521e+02 5.999996367559e-02 6.818177127530e-02 5.999996367559e-02 6.391664447721e-02 5.999996367559e-02 
1.000000000000e+00 1.118033662395e+02 9.999976647933e-02 1.249996351242e-01 9.999976647933e-02 1.115714837563e-01 9.999976647933e-02 3.310239588770e+02 6.666662868257e-02 7.692302635253e-02 6.666662868257e-02 7.155037799253e-02 6.666662868257e-02 
