#fichier au format maple6
###############################################################################################
#   Visualisation elements finis : Herezh++ V6.831                                           #
#   Copyright (c) 1997-2018, Gerard Rio (gerard.rio@univ-ubs.fr) http://kleger.univ-ubs.fr/Herezh/  #
#                         http://www-lg2m.univ-ubs.fr                                         #
###############################################################################################



 # entete des donnees : informations gererales: on trouve successivement: 
 # >>  le nombre de grandeurs globales (peut etre nul) suivi des identificateurs 
 #                  precedes du numero de colonne entre crochet
 # >> le nombre de maillages m, et dimension de l'espace de travail 
 # puis pour chaque  maillage, 
 # >> le nombre de torseurs de reaction (peut etre nul), le nombre total de reel qui va etre ecrit 
 # correspondant aux composantes des torseurs, puis les noms de ref associee suivi des positions 
 # des composantes entre crochet accolees a un identificateur: R pour reaction, M pour moment 
 # ensuite pour les moyennes, sommes, maxi etc. calculees sur des references de noeuds 
 # >> le nombre de ref de noeuds, nombre total de grandeurs associees 
 # puis pour chaque maillage 
 # le numero de maillage puis pour chaque reference de noeuds
 # le nom de la reference, le nombre de noeud de la ref, le nombre de grandeurs qui vont etre ecrites 
 # puis entre crochet la position suivi de la signification de chaque grandeur 
 #  
 # ensuite pour les moyennes, sommes, maxi etc. calculees sur des references d'elements ou de pti
 # >> le nombre de ref d'element+ref de pti, nombre total de grandeurs associees 
 # puis pour chaque maillage 
 # le numero de maillage puis pour chaque reference d'element et de pti
 # le nom de la reference, le nombre d'element de la ref, le nombre de grandeurs qui vont etre ecrites 
 # puis entre crochet la position suivi de la signification de chaque grandeur 
 #  
 # puis pour chaque maillage 
 # >> le nombre de noeud n (peut etre nul) ou il y a des grandeurs en sortie , 
 # puis le nombre des grandeurs p1 correspondantes, la position entre crochet des coordonnees 
 #  et enfin l'idendificateur de ces grandeurs(p1 chaines de caractere) 
 #  precedes du numero de colonne correspondant entre crochet
 # puis pour chaque  maillage 
 # >> le nombre de couples element-pt_integ (peut etre nulle) ou il y a des grandeurs en sortie , 
 # les grandeurs aux elements sont decomposees en 2 listes: la premiere de quantite P2 correspondant 
 # a des grandeurs generiques, la seconde de quantite P3 corresponds aux grandeurs specifiques, 
 # on trouve donc a la suite du nombre d'element: le nombre P2, suivi de P2 identificateurs de ddl
 # chacun precedes du numero de colonne entre crochet
 # puis le nombre P3, suivi de P3 identificateurs+categorie+type (chaines de caracteres),
 #   suivi entre crochet, de la plage des numeros de colonnes, correspondant 
 # chacun sur une ligne differentes 
 # ==== NB: pour les grandeurs specifique tensorielle: exemple d'ordre en 2D: 
 # tenseur symetrique, A(1,1) A(2,1) A(2,2),  non symetrique A(1,1) A(1,2) A(2,1) A(2,2)
 # en 3D c'est: tenseur symetrique, A(1,1) A(2,1) A(2,2) A(3,1) A(3,2) A(3,3) 
 #                   non symetrique A(1,1) A(1,2) A(2,1) A(2,2) A(2,3) A(3,1) A(3,2) A(3,3) 
 # ** dans le cas ou il n'y a qu'un seul increment en sortie, pour les grandeurs aux noeuds et aux elements, 
 # ** les informations peuvent etre decoupees  selon: une ligne = un noeud, et le temps n'est pas indique 
 # ** ( cf: parametre_style_de_sortie = 0) 

#====================================================================
#||     recapitulatif des differentes grandeurs par colonne        ||
#====================================================================
#----------------------------------  grandeur globales ------------------------------------
#0 (nombre de grandeurs globales) 
#----------------------------------  maillage et dimension --------------------------------
#1 3  (nombre de maillages et dimension) 
#----------------------------------  torseurs de reactions --------------------------------
#0 0   (nombre de torseurs et nombre total de grandeurs associees) 
# 
#-------- moyenne, somme, maxi etc. de grandeurs aux noeuds pour des ref ---------------
#0 0   (nombre de ref de noeud et nombre total de grandeurs associees) 
# 
#-------- moyenne, somme, maxi etc. de grandeurs aux elements pour des ref ---------------
#0 0   (nombre de ref d'element et nombre total de grandeurs associees) 
# 
#----------------------------------  grandeurs aux noeuds  --------------------------------
#1 1   (nombre de noeuds, nombre total de grandeurs associees) 
#  reference N_centre : noeud_1  [2]X  [3]Y  [4]Z  [5]X3  ;
# 
#----------------------------------  grandeurs aux elements  ------------------------------
#0 0  (nombre total d'elements, nombre totale de grandeurs associees) 
#====================================================================
#||          fin du recapitulatif des differentes grandeurs        ||
#====================================================================
 
 # ensuite les donnees sont organisees sur differentes lignes, chaques lignes correspondant 
 # a un calcul (par exemple un pas de temps), sur chaque ligne il y a m enregistrement, chacun 
 # correspondant a un maillage. On trouve pour chaque enregistrement successivement : 
 # s'il y a des grandeurs globales: le temps puis les grandeurs globales, 
 # puis s'il y a des torseurs de reaction : 
 # de nouveau le temps, les composantes de la resultante puis les composantes du moments 
 # donc en 1D -> 1 reels (resultante), en 2D -> 3 reels (resultante 2, moment 1) et en 3D 6 reels 
 # puis s'il y a des grandeurs aux noeuds: de nouveau le temps 
 # les coordonnees a t du premier  noeud suivi des p1 grandeurs correspondant au premier noeud
 # puis les coordonnees du second noeud, les p1 grandeurs etc. pour tous les noeuds
 # puis s'il y a des grandeur aux elements: 
 # le temps, puis les coordonnees a t du point d'integration d'un element (pour les grandeurs generiques) 
 # suivi des p2 grandeurs correspondantes  puis les coordonnees a t du point d'integration  
 # correspondant aux grandeurs specifiques  suivi des p3 grandeurs correspondantes 
 # puis les coordonnees d'un second  point d'integration d'un element, les p2 grandeurs  
 #  etc. pour tous les points d'integration - element 
 
 1.000000000000e+00 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 2.660494593177e+01 2.660494593177e+01 
