###############################################################################################
#   Fichier de commande pour la visualisation elements finis                                  #
#                                  Herezh++ V6.658                                           #
#   Copyright (c) 1997-2014, Gerard Rio (gerard.rio@univ-ubs.fr) http://kleger.univ-ubs.fr/Herezh/  #
#                         http://www-lg2m.univ-ubs.fr                                         #
###############################################################################################



     debut_fichier_commande_visu   # >>>>>> le mot cle: <debut_fichier_commande_visu> 
                                   # permet au programme de se positionner au debut du fichier, il est indispensable 

 
 #  =================================================================================
 #  ||       *****         demande d'une visualisation Gmsh:       *****            || 
 #  =================================================================================
 #  un mot cle de debut (debut_visualisation_Gmsh)
 #  un mot cle de fin ( fin_visualisation_Gmsh) apres tous les ordres particuliers
 #  la seule presence du premier mots cle suffit a activer la visualisation Gmsh
 #  la presence du second permet une meilleur lisibilite du fichier, mais n'est pas indispensable
 debut_visualisation_Gmsh 

 #  ----------------------------- definition des parametres du maillage initial: ---------------- 
 debut_maillage_initial  #  un mot cle de debut de liste 
 actif 0   # <0 ou 1> indique si l'ordre est actif ou non
 pseudo-homothetie_sur_les_maillages_ 0  # 0 = aucune homothetie, 1 = il y en a 
 # --- def eventuelle de la pseudo-homothetie: une par maillage,  
 #  pseudo-homothetie pour le maillage : 1
# maillage_ 1
 # mot cle: maillage_  puis le numero du maillage, 
# pseudo-homothetie_ 0  # 0 = non active, 1 = active 
 # ensuite si c'est active, on trouve : 
 # mot cle: centre_homothetie_  puis les coordonnees du centre d'homothetie 
 # puis mot cle: fact_mult_ puis les coordonnees donnant les coefs multiplicatifs selon les axes.  
# centre_homothetie_ 
# fact_mult_ 
 visualisation_references_sur_les_maillages_ 1  # 0 = pas de visualisation des reference, 1 = sortie des ref dans fichier unique   2= sortie des ref dans plusieurs fichiers 
 fin_maillage_initial  #   le mot cle de fin  

 #  ----------------------------- definition des parametres pour les isovaleurs : ---------------- 
 debut_isovaleur_Gmsh         # mot cle de debut des parametres pour les isovaleurs
 actif 0   # <0 ou 1> indique si l'ordre est actif ou non 
 ancien_format_ 0  # 1 = ancien format, 0 = nouveau format 
# un parametre indiquant si les tenseurs sont en absolue (rep 1) ou suivant un repere ad hoc
# (tangent pour les coques, suivant la fibre moyenne pour les element 1D ) 
 tenseur_en_absolue_  1
 1 # le numero de maillage
 #   tableau des ddl  aux noeuds a visualiser, un par maillage
 debut_tableau_ddl_aux_noeuds  fin_tableau_ddl_aux_noeuds 
 #   tableau des choix_var aux noeuds a visualiser, un par maillage
 #   choix_var (=1 ou 0)  indique si oui ou non il s'agit de la variation 
 debut_tableau_choix_var_ddl_aux_noeuds  fin_tableau_choix_var_ddl_aux_noeuds 
 #   tableau des ddl_etendu  aux noeuds a visualiser, un par maillage
 debut_tableau_ddl_etendu_aux_noeuds  fin_tableau_ddl_etendu_aux_noeuds 
 #   tableau de grandeurs evoluees  aux noeuds a visualiser, un par maillage
 deb_list_GrandEvoluee_noeud  fin_list_GrandEvoluee_noeud 
 #   tableau de ddl aux elements a visualiser, un par maillage
 debut_tableau_ddl_aux_elements  fin_tableau_ddl_aux_elements 
 #   tableau de grandeurs evoluees  aux elements a visualiser, un par maillage
 deb_list_GrandEvoluee_element  fin_list_GrandEvoluee_element 
 #   tableau de grandeurs particulieres  aux elements a visualiser, un par maillage
 deb_list_GrandParticuliere_element  fin_list_GrandParticuliere_element 
 fin_isovaleur_Gmsh         # mot cle de fin des parametres pour les isovaleurs 

 #  ----------------------------- definition des parametres de deformee: ---------------- 
 debut_deformee  #  un mot cle de debut de liste
 actif 0   # <0 ou 1> indique si l'ordre est actif ou non 
 # definition des alertes: deb_list_alerte 
 # un mot clef de debut 
 # puis deux nombres: un mini et un maxi, et un nom 
 # un mot clef de fin: fin_list_alerte 
 deb_list_alerte 
 fin_list_alerte  
 fin_deformee  #   un mot cle de fin  

 #  ----------------------------- definition de la liste des increments a balayer: ---------------- 
 debut_list_increment #  un mot cle de debut de liste 
 actif 1   # <0 ou 1> indique si l'ordre est actif ou non 
 # une liste d'entier separee par des blancs, ou le mot cle (tous_les_increments) 
 #   un mot cle de fin de liste ( fin_list_increment)
 tous_les_increments    fin_list_increment 

 #  ----------------------------- choix des maillages a visualiser: ---------------- 
 #  la liste est facultative, par defaut la visualisation concerne le premier maillage
 debut_choix_maillage #  un mot cle de debut,
 actif 0   # <0 ou 1> indique si l'ordre est actif ou non 
 #  une liste d'entiers , puis <fin_choix_maillage>, sur une meme ligne
 1 fin_choix_maillage 

 fin_visualisation_Gmsh
 #  =================================================================================
 #  ||                          fin de la  visualisation Gmsh                       || 
 #  ================================================================================= 
 




     fin_fichier_commande_visu   # <<<<<<  le mot cle <fin_fichier_commande_visu> permet
                                 #  l'arret de la lecture des commandes, apres ce mot cle, aucune commande n'est lu, de plus 
                                 #  sans le mot cle de fin de fichier, le fichier n'est pas valide  

 ###############################################################################################


